様式第５号（第７条関係）

危険ブロック等の点検票

【補強コンクリートブロック塀用】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | 地盤面から２．２メートル以下である。 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２メートルを超える塀で１５センチメートル以上である。 | はい | いいえ |
| 高さ２メートル以下の塀で１０センチメートル以上である。 | はい | いいえ |
| ３ | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径９ミリメートル以上の鉄筋が入っている。 | はい | いいえ |
| 壁内に径９ミリメートル以上の鉄筋が縦横８０センチメートル以内で入っている。 | はい | いいえ |
| ４ | 控壁（高さが１．２メートルを超える場合） | ３．４メートル以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの１／５以上突出してある。 | はい | いいえ |
| ５ | 基礎 | 丈が３５センチメートル以上で根入れ深さが３０センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 | はい | いいえ |
| ６ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、１ミリメートル以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
| ７ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない。 | はい | いいえ |
| ８ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上に塀がない。 | はい | いいえ |
| 評　　　価 | | ８項目のうち、１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要 | | |
| 点検者氏名 | |  | | |

　※　わからない場合は不適合

　※　鉄筋が入ってない場合は、様式第６号「組石造の塀の点検票」を使用

※市記入欄

|  |  |
| --- | --- |
| 確認者氏名 |  |