様式第６号（第７条関係）

危険ブロック等の点検票

【組石造の塀の点検票】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | 地盤面から１．２メートル以下である。 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上ある。 | はい | いいえ |
| ３ | 控壁 | ４メートル以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の１．５倍以上ある。 | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが２０センチメートル以上ある。 | はい | いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、１ミリメートル以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
| ６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない。 | はい | いいえ |
| ７ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない。 | はい | いいえ |
| 評　　　価 | ７項目のうち、１つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要 |
| 点検者氏名 |  |

　※　わからない場合は不適合

　※市記入欄

|  |  |
| --- | --- |
| 確認者氏名 |  |